**Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ)**

1.1.Весь Персонал **«Исполнителя»** должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты, и использовать их во время нахождения на территории АО «ТАНЕКО»:

- Защитная каска с подбородочным ремнем;

- Маска или полумаска со сменными фильтрами (фильтрующие противогазы) марки А2 В2 Е2 К2 Р2;

- Специальная одежда из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой с антистатическими свойствами;

- Специальная закрытая обувь с жестким подноском;

- Защитные очки;

- Наушники или вкладыши противошумные;

- Перчатки.

1.2 Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

- Закрытые защитные очки, щиток защитный лицевой с креплением на каску и перчатки для защиты от повышенных температур или краги термостойкие;

- Специальные перчатки и фартуки из полимерных материалов с нагрудником для работ по замешиванию химических Реагентов;

- Система обеспечения безопасности при работе на высоте;

- Жилет сигнальный 2 класса защиты.

1.3. Применение газоанализаторов.

1.3.1 При выполнении работ повышенной опасности применять переносные газоанализаторы.